Sehfähigkeitsnachweis

**Anforderungen der Normen EN ISO 9712, EN 4179, NAS 410 und EN 13018**

Für Herr/Frau , geboren am

beschäftigt bei

unterzog sich folgender Überprüfung der Sehfähigkeit (zutreffende Prüfung\*en ankreuzen):

**Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN ISO 9712 (jährlich, mind. 1 Auge)**

Jäger-Nr.-1- Buchstaben oder der Schrift Times Roman N4,5 im Abstand von mind. 30 cm

Tumbling E gemäß ISO 18490

Mittels:

**Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN 4179 & NAS 410 (jährlich)**

Snellen-E-Haken nach ISO 18490

20/25 (Snellen) im Abstand von 40,64 cm ± 2,54 cm mit mind. einem Auge 1)

Jäger-Nr.-1- Buchstaben im Abstand von mind. 30,48 cm mit min. einem Auge 1)

1. **Simulierte Sehfähigkeitsprüfungen und simulierte Abstände sind unzulässig.**

**Prüfung des Farbsehvermögens (alle 5 Jahre)**

Ishihara-Test

Dr. Kölbl Farb- und Graustufentafel

Mittels:

**Prüfung der Graustufenerkennung (alle 5 Jahre)**

Dr. Kölbl Farb- und Graustufentafel

Mittels:

**Prüfung der Fernsehfähigkeit gemäß EN 13018 für Übersichtprüfungen (jährlich)**

Standard-Optotyp gemäß EN ISO 8596, Sehschärfegrad 0,63 auf min. einem Auge

Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde  ohne /  mit Sehhilfe erbracht.

Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde **nicht** erbracht.

Begründung 2):

Datum der Untersuchung Unterschrift und Stempel

(Augenarzt/Augenärztin, Augenoptiker\*in oder einer sonstigen anerkannten Person).

1. Bestehende Farbsehschwächen sind vom Betrieb/Arbeitgeber bei der Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen zu berücksichtigen.